附：响应文件格式

## 投 标 文 件

## 正（副）本

**项 目 名 称：**

 **投标供应商名称 ：**

 **日 期 ：**

**索引表**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **在投标文件中的页码位置** |
|  |  |
|  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |
|  |  |
|  |  |

**投标主要文件目录**

一、资格性和符合性检查响应对照表

二、资信证明文件

三、开标一览表

四、投标产品配置及分项报价表

五、技术参数响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

七、其他资料

**一、资格性和符合性检查响应对照表**

投标人全称（加盖公章）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **资格性和符合性检查响应内容** | **是否响应****（填是或者否）** | **响应文件中的****页码位置** |
| ***1*** |  |  |  |
| *2* |  |  |  |
| *3* |  |  |  |
| *4* |  |  |  |
| *5* |  |  |  |
| *6* |  |  |  |
| *7* | *投标文件中的其他实质性要求* |  |  |

1. **资信证明文件要求**

（一）符合相关法律法规规定的条件，并提供下列材料：

*1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明****（复印件加盖供应商公章）***

*1.2 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）****（复印件加盖供应商公章）***

*1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）****（复印件加盖供应商公章）***

*1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明****（原件加盖供应商公章）***

*1.5参加活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明****（原件加盖供应商公章）***

*1.6询价响应函****（原件加盖供应商公章）***

*1.7法人授权书****（原件加盖供应商公章）***

**注：①如参加本项目的供应商为个体工商户、自然人或事业法人等非企业法人，则2、3项无需提供，本文件中所需法定代表人相关材料、盖章及签字等可用供应商相关负责人的相应材料代替。**

**②享受国家政策缓交或减免规费税金的，可提供政策支持文件替代相关证明材料。**

（二）采购人根据本项目要求规定的特定条件：

*2.1供应商提供１份自2022年1月1日至今的类似业绩。****（提供合同等能证明服务内容的材料复印件加盖供应商公章）***

1. **法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：**
2. **上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）：**
3. **依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）**

**4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明**

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：年月日

**5、参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明**

**声明**

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_年月日

**6、询价响应函**

致：扬州市职业大学

根据贵方的询价文件，正式授权下述签字人\_\_\_\_\_\_\_\_\_ （姓名和职务）代表我方\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商的名称），全权处理本次项目询价采购的有关事宜。

据此函，\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（签字人）兹宣布同意如下：

1.按询价文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部询价文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的询价响应有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与询价采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交，我方将根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在询价文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.遵守询价文件中要求的收费项目和标准。

7.与本询价采购有关的正式通讯地址为：

地址：邮编：

电话：传真：

供应商开户行：账户：

法定代表人或授权代表姓名（签字）：联系电话：

供应商名称（公章）：

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**7、法人授权书**

本授权书声明：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称）授权\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（被授权人的姓名）为我方就 项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日起生效，特此声明。

被授权人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话（手机）：

授权单位盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：

日期：

被授权人身份证复印件：

（二）采购人根据本项目要求规定的特定条件：*供应商提供１份自2022年1月1日至今的类似业绩。****（提供合同等能证明服务内容的材料复印件加盖供应商公章）***

2022年1月1日以来具有类似项目业绩项，项目名称如下：

（1）

（2）

（3）......

证明材料附后。

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：年月日

**三、开标一览表**

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 投标总报价 | **备注** |
| 总价 | 大写：小写： （人民币） |  |
| 备注 |  |  |

 日期： 年 月 日

填写说明：

*1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。*

**四、投标产品配置及分项报价表**

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格型号参数** | **数量** | **单位** | **品牌及型号** | **单价（元）** | **小计（元）** |
| 1 | 高清半球 | 1. 采用高性能不低于400万像素
2. 应采用不低于1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高。3、最大可输出不低于400万(2560×1440)@25fps

4、支持H.265编码，压缩比高，超低码流。1. 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离不低于50米6、支持ROI，SMART H.264+/H.265+，灵活编码，适用不同带宽和存储环境。

7、支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境8、支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，音频异常侦测，非法访问9、内置MIC10、支持DC12V/POE供电方式11、支持IP67防护等级 | 41 | 台 |  |  |  |
| 2 | 硬盘录像机（64路8盘位） | 1. 主处理器：工业级微控制器；
2. 操作系统：支持嵌入式Linux操作系统；3、后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检后智能无法和异源输出或4K显示输出功能同时启用；

4、前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别；5、周界后智能性能（路数）：不低于2路，每路绘制不低于10规则线；6、周界前智能性能（路数）：不低于8路；7、人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：1路，单路同时最多检测不低于12张人脸；8、人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：①前端人脸检测+后端人脸比对支持8路图片流，最多同时处理不低于12张/秒人脸；② 后端人脸检测+后端人脸比对支持1路视频流，最多同时处理不低于12张/秒人脸；9、人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理不低于8个事件/秒）；10、接入路数：不低于64路；11、分辨率：16MP;12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p;960p;D1;CIF；12、解码能力：可支持不开智能：2路16MP@30fps; 2路12MP@30fps; 4路8MP@30fps; 6路5MP@30fps; 8路4MP@30fps; 16路2MP@30fps；开智能：1路16MP@30fps; 2路12MP@30fps; 3路8MP@30fps; 4路5MP@30fps; 6路4MP@30fps; 12路2MP@30fps；；13、报警输入：不低于16路；14、报警输出：不低于4路；15、硬盘接口：不低于9个SATA，单盘最大不低于20T；16、RS-485接口：1个；17、网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 硬盘（配套） | 10T | 3 | 台 |  |  |  |
| 4 | poe供电交换机 | 千兆 | 3 | 台 |  |  |  |
| 5 | 网线 | 六类 | 915 | 米 |  |  |  |
| 6 | 电源线 | rvv2\*1.5 | 200 | 米 |  |  |  |
| 7 | 施工维修费 | 原有监控网路线路维修及设备更换，新增设备线路铺设施工 | 1 | 项 |  |  |  |
| 8 | 对接费 | 硬件以及软件 | 1 | 项 |  |  |  |
| **合计（元）** |  |

**五、技术参数响应及偏离表**

投标人全称（加盖公章）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  项目 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因或说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

注：1、按照项目需求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

**六、商务条款响应及偏离表**

投标人全称（加盖公章）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 招标要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
|  | 交付时间 | 合同签订后 天内 |  |  |
|  | 交付方式 |  |  |  |
|  | 交付地点 |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |  |
|  | 投标货币 |  |  |  |
|  | 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

**七、其他资料**